# SØKNAD OM STILLASBEVIS

**Kursbevis eller lignende dokumentasjon på gjennomført teoretisk opplæring må ligge som vedlegg.**

***Dokumentasjon av opplæring iht forskrift om utførelse av arbeid § 17-4: Krav til opplæring ved montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra ni meter***

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv fra ni meter får opplæring. Dette gjelder også stillaser som ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning, uavhengig av stillasets øverste gulvhøyde.

For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med montering, demontering, endring og kontroll, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har anvendt stillas i minst seks måneder, fått 36 timer teoretisk opplæring og deretter 72 timer praktisk opplæring under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Navn: |  | Fødselsår: |  |
| Privat adresse: |  |
| Bedrift: |  |
| Bedr. Adresse: |  |
|  |  |
| Sted og år for gjennomført teoriopplæring: |  |
| Kursinstruktør: |  |
| Sted og år for praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person: |  |
| Navn på kvalifisert person som har veiledet: |  |
| Attestasjon fra kvalifisert person som har veiledet: |  |

For at stillasbeviset skal være gyldig, må det også kunne dokumenteres at eier av stillasbeviset har anvendt stillas i minimum 6 mnd.